Инструкция к термотрансферному прессу высокого давления
AHP-15/20/24/MS
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I. Сборочный чертеж
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II. Технические характеристики

1. Модель.: AHP-15/20/24/MS
2. Размеры машины: 410*769*423мм
3. Размеры плиты: 38*38см,40x50см,40x60см
4. Максимальный размер запечатываемого изделия: 400*600*20мм
5. Напряжение: 220V/1Phase; 
6. Мощность: 220V/1.8KW; 
7. Рекомендуемый диапазон настроек: 30~280сек; 180~200°C
8. Таймер: 0~999s
9. Максимальная температура: 225 C°
10. Размер упаковки: 75.5*70*57.5 см (для AHP-20)
11. Масса брутто: 53.1 кг (для AHP-20)



III. Детализация
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	Number
	Project
	QTY
	Number
	Project
	DES
	QTY

	
1
	
Base plate
	
1
	
31
	Handle intermediate spacer
sleeve
	
	
2

	2
	Reinforcement plate
	2
	32
	Electromagnet
	
	1

	3
	Right side panel of column
	1
	33
	Colurm activity latch
	
	2

	
4
	
Left side panel of column
	
1
	
34
	Connection piece movable fixed
shaft
	
	
2

	5
	Strengthen the machine
	1
	35
	Pneumatic spring pin shaft
	
	1

	
6
	
Strengthen the machine
	
2
	
36
	G6B_ROUND_ IJASHERS_
TYPE7
	
	
10

	
7
	
Column stiffening plate
	
1
	
37
	GBFASTNER_ S CREv/ S _H
SH C
	
	
2



	8
	Strengthen the arrow board
	2
	38
	GB_FASTENER_NUT_LN MB-N
	
	9

	
9
	Pull the bottom plate of the slide
rail
	
2
	
39
	
Handle
	
	
2

	10
	Slide rail intermediate plate
	2
	40
	The electric box
	
	1

	11
	Center plate of slide rail
	2
	41
	Smoked pull board
	
	1

	12
	Electric shock line
	1
	42
	Replace floor work
	
	1

	13
	Cabin switch
	1
	43
	Die casting   base   pIate
	
	1

	14
	Breaker
	2
	44
	Replace the   base plate
	
	1

	15
	Modifv weldini boom welding
	1
	45
	SiIicone Pad
	
	1

	16
	Connecting piece
	2
	46
	Fixed plate of wire row
	
	1

	
17
	
Cover
	
1
	
47
	Electromagnet plate
moon
	
	
1

	18
	Heating plate
	1
	48
	lazy Arm
	
	1

	19
	Adapter plate
	1
	49
	ball bearing
	
	4

	
20
	HG6Bl1C14R-OSN S_SCREIJS_
TYPE138
	
4
	
50
	
Electromagnet pad foot
	
	
1

	
21
	
Plastic insulation ring
	
4
	
51
	GNB_FASTENER_NUT _SNAB!
M 4-
	
	
1

	22
	Adjusting handle
	1
	52
	Left and right handle plate
	
	1

	23
	Adjustment screw
	1
	53
	Left and right handle plate
	
	1

	24
	Adjusting nut
	1
	54
	Handle shaft
	
	1

	25
	Gasket
	1
	55
	Handle arc plate
	
	1

	
26
	GB_FASTENER_ IJASHER_SIJ
6
	
10
	
56
	
Control
	
	
1

	
27
	GCB6 FASTENER_
IJASl£R_SMIJ
	
11
	
57
	Plastic back cover for new
high-pressure machine
	
	
1

	
28
	GB CROS S - S CRE'v/S TYP
E142
	
6
	

	29
	GNB_HEX ON_ TYPE22 M 6N
	6
	

	30
	Die cast heating plate
	1
	



IV. Процесс работы цифрового контроллера GY06


1. Установка температуры
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	Включите пресс. Цифровой дисплей должен показывать следующее изображение 

	Нажмите кнопку [image: ], в левом нижнем углу  загорится буквенное обозначение (C означает шкалу Цельсия). Нажимайте стрелки “△” и “▽” для выбора  “℃” или “℉” (F означает шкалу Фаренгейта) 
	Нажмите кнопку [image: ]  , загорится индикатор температуры. Установите при помощи стрелок необходимую для работы температуру. Обычно она находится в диапазоне 160℃~200℃ 	

	
	
	SV: Установленная температура

	
	
	PV: Текущая температура

	
	
	

	
	
	

	
	
	




2. Установка таймера
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	Нажмите кнопку [image: ]  после установки температуры. Загорится индикатор установки таймера. Установите при помощи стрелок необходимое время в секундах.


	Нажмите кнопку [image: ] для перехода в рабочий режим. Счетчик отображает циклически время в пределах 0~999. Держите нажатым “Reset” в течение 5 секунд, чтобы сбросить счетчик на “0“.



Внимание: 
1） Если разница между SV иPV слишком велика
2） Если температура на дисплее не соответствует реальной температуре нагревательной плиты
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	Если разница между SV иPV слишком велика, держите нажатой кнопку [image: ] в течение 5 секунд, а затем нажмите на нее однократно для настройки температуры. 
Если разница между SV и PV составляет 20 градусов, установите при помощи стрелок значение «20»
	Если температура на дисплее не соответствует реальной температуре нагревательной плиты, держите нажатой кнопку [image: ] в течение 5 секунд для сброса настроек:
1. Если дисплей показывает 200°C, а реальная температура плиты 170°C, установите при помощи стрелок значение 30
2. Если дисплей показывает 200°C, а реальная температура плиты 230°C, установите при помощи стрелок значение -30

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	



V. [bookmark: _TOC_250001]Обслуживание

1. Для продления срока службы машины, пожалуйста, регулярно смазывайте шарниры машинным маслом.

2. Перед заменой деталей машины обязательно отключите питание. Для обеспечения точности показаний контроллера, пожалуйста, сбросьте и установите заново настройки температуры и времени. Бережно обращайтесь с нагревательной плитой, не допускайте царапин на ее поверхности и падения на нее тяжелых предметов.







VI. Поиск и устранение неисправностей 

1. После замены нагревателя показания температуры и времени стали неправильными. Решение: сбросить установки температуры и времени согласно инструкции

2. Если цвета перенесенного изображения недостаточно яркие, а на бумаге остается часть чернил, попробуйте следующие решения: A. Увеличьте время переноса. B. Увеличьте температуру.

3. Если сублимационная бумага подгорает или цвета изображения слишком темные, попробуйте снизить температуру. 

4. Если цвета при печати искажаются или некоторые детали изображения нечеткие. A. Увеличьте давление. B. Увеличьте время печати. C. Смените тип сублимационной бумаги или чернил

VII. Электрическая схема

[image: ]


	KO: Выключатель питания
	K2: Концевой выключатель
	FU: Предохранитель (16A/25V)

	EH1 EH2: Нагревательная трубка
	SJ: Термостат
	C: Магнит

	T: Трансформатор
	R1: Реле
	[bookmark: _GoBack]MD : Привод магнита
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