СТРАНИЦА 1: ТЕРМОПРЕСС (ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ)
Данное руководство пользователя является универсальным для всех размеров, цветов и конфигураций этого устройства.
Технические характеристики
	Тепловая плита
	38x38 см (15x15")
	40x50 см (16x20")
	40x60 см (16x24")

	Напряжение
	220В / 110В
	220В / 110В
	220В / 110В

	Мощность
	2000Вт / 1300Вт
	2200Вт / 1600Вт
	2400Вт / 1800Вт

	Частота
	50-60 Гц
	50-60 Гц
	50-60 Гц

	Параметры
	Диапазон темп.: 0-250°C (0-482°F)
	Диапазон времени: 0-999 сек.
	



СТРАНИЦА 2: ЗНАКОМСТВО С УСТРОЙСТВОМ
Комплектация:
· Термопресс ×1
· Кабель питания ×1
· Руководство пользователя ×1
· Силиконовая подложка ×1
· Винты ×10
· Шестигранный ключ 5 мм ×1
Компоненты устройства:
1. Ручка давления
2. Регулятор давления
3. Электромагнит подъема
4. Цифровой контроллер
5. Блок управления
6. Выключатель питания
7. Ручка нижней плиты
8. Силиконовая подложка
9. Нагревательная плита


СТРАНИЦА 3: РАЗМЕРЫ И КОНФИГУРАЦИИ
3 Размера:
· 38x38 см (15x15")
· 50x40 см (20x16")
· 60x40 см (24x16")
3 Конфигурации:
· Manual (Ручной): Без выдвижной плиты, без автооткрытия.
· Drawer (С ящиком): С выдвижной плитой, без автооткрытия.
· [bookmark: _GoBack]Auto-Open (Автоматический): С выдвижной плитой и функцией автооткрытия.

СТРАНИЦА 4: ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
Блок управления и станина упакованы отдельно.
1. Найдите блок управления и открутите защитную крышку снизу.
2. Подсоедините два кабеля на задней панели станины к соответствующим разъемам блока управления.
3. Установите блок управления на станину.
4. Закрепите блок управления двумя винтами с каждой стороны.
· Примечание: Для моделей с автооткрытием выкрутите транспортировочный винт перед использованием.

СТРАНИЦА 5: ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ
· Time (Время): Текущий отсчет времени.
· Heating (Нагрев): Индикатор мигает во время нагрева.
· Counter (Счетчик): Количество циклов использования.
· Temperature Unit Switch: Переключение между °C и °F.
· Minus (-) / Plus (+): Уменьшение/увеличение значений.
· Time Setting: Режим настройки времени.
· Temperature Setting: Режим настройки температуры.
· Start/Stop: Запуск или остановка таймера.

СТРАНИЦА 6: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАНЕЛИ
1. Переключение °F / °C: Нажмите кнопку переключения единиц.
2. Сброс счетчика: Удерживайте кнопку "Настройка времени" в течение 8 секунд.

СТРАНИЦА 7: УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ И ТЕМПЕРАТУРЫ
· Настройка времени: Нажмите кнопку времени → кнопками +/- установите значение → нажмите кнопку времени для выхода.
· Настройка температуры: Нажмите кнопку температуры → кнопками +/- установите значение → нажмите кнопку температуры для выхода.

СТРАНИЦА 8-9: КАЛИБРОВКА И СБРОС (RESTORE DEFAULT)
Если реальная температура плиты отличается от цифр на экране, используйте калибровку (SC):
1. Удерживайте кнопку Start 8 секунд для входа в меню настроек.
2. Нажимайте Start для переключения параметров:
· SC: Поправка температуры (разница между реальной и экранной).
· P: Мощность (по умолчанию 16).
· I: Ток (по умолчанию 100).
· t: Интервал времени (по умолчанию 3).
3. Удерживайте Start 8 секунд для выхода.

СТРАНИЦА 10-11: ПРОЦЕСС ПЕЧАТИ (на примере сумки)
1. Положите защитную бумагу на силиконовый мат.
2. Вставьте термоподушку внутрь сумки, чтобы краска не просочилась на другую сторону.
3. Закрепите изображение термоскотчем и накройте защитной бумагой.
4. Настройте давление прижима.
5. Включите машину, установите время/температуру и дождитесь прогрева.
6. Опустите ручку — начнется обратный отсчет.
7. После звукового сигнала поднимите ручку и снимите изображение.

СТРАНИЦА 12: ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И FAQ
Безопасность:
· Используйте защитные перчатки.
· Не трогайте горячие плиты руками.
· Выключайте питание после работы.
Часто задаваемые вопросы (FAQ):
· Цвета бледные: Слишком низкая температура, неравномерное давление или мало времени.
· Картинка размыта: Слишком долгое время печати (чернила растекаются).
· Цвета неяркие: Слишком высокое давление или температура.
· Бумага липнет к изделию: Слишком высокая температура или плохое покрытие изделия.

СТРАНИЦА 13-14: ТАБЛИЦА ПАРАМЕТРОВ ПЕЧАТИ
	Продукт
	Температура
	Время (сек)

	Керамическая плитка
	180-190°C
	150-200

	Металлическая открывашка
	180°C
	100

	Пазлы
	180°C
	120

	Винил (Vinyl)
	160°C
	10-15

	Футболки (Полиэстер)
	190°C
	60

	Фанера (Plywood)
	190°C
	50

	Стеклянная рамка
	180°C
	120

	Коврик для мыши (FRP)
	190°C
	60


Данные параметры являются справочными и могут зависеть от ваших расходных материалов.





